

**CPAM**

**Versailles**



Réhabilitation   
  
**Maître d’ouvrage** CPAM des Yvelines  
**Missions** Maîtrise d’œuvre de conception, d’exécution, OPC et économiste  
 **Description** Sur une SU de 1 160 m², l’intervention architecturale s’est essentiellement concentrée sur les finitions, dans le souci d’optimiser les qualités spatiales et acoustiques de la zone du restaurant. En effet le choix d’une moquette à motifs et de panneaux acoustiques en plafond permettent de maîtriser la réverbération induite par la fonction de la salle. Parallèlement la cuisine a été entièrement rénovée au profit d’une installation neuve. Réflexions environnementales : Isolation thermique par l'extérieur avec la ouate de cellulose et pose d'une moquette en fibre recyclés. Installations de double vitrage et conception bioclimatique. Excellente qualité de l'air intérieur (QAI). Installation d'un chauffage collectif au gaz à très haute performance énergétique (THPE) et éclairage naturel avec Lampe LED pour l'éclairage intérieur.  
  
**Stade de l’opération** Livré en 2014 **Montant des travaux** 1300000 € ht **SU** 1160 m²  
  
**BET**  
LBE Ingénierie, BECP  
  
**Spécificités**

  
  
  
  
  
